**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1. К самостоятельной работе с ручным электроинструментом допус­каются работники не моложе 18 лет, прошедшие предваритель­ный медицинский осмотр, обучение безопасным приемам и методам труда по основной профессии и по электробезопаснос­ти, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, стажировку под руководством опытного работника и проверку знаний требований охраны труда.
2. В дальнейшем проверка знаний требований охраны труда проводит­ся ежегодно.
3. После окончания обучения по электробезопасности, а в дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний в квалифика­ционной комиссии на II группу по электробезопасности.
4. К работе с ручным электроинструментом допускаются работники, имеющие груп­пу по электробезопасности не ниже II.
5. Через каждые три месяца проводится повторный инструк­таж по охране труда.
6. При работе с электроинструментом на работающего воз­действуют повышенные уровни вибрации и шума. При работе ручными электрическими машинами следует учитывать также другие вредные и опасные факторы, к ко­торым относятся:

* электрический ток;
* работа на высоте свыше 1,8 м;
* падение из-за потери устойчивости;
* неисправный инструмент;
* недостаточная освещенность рабочего места.

1. 1.6 Работник обязан:

* добросовестно выполнять свои трудовые обязанности;
* знать и соблюдать требования данной инструкции;
* знать и уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты для предупреждения воздействия на организм опасных или вредных производственных факторов;
* соблюдать трудовую дисциплину, требования правил охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, а также установленный на предприятии внутренний трудовой распорядок;
* бережно относиться к имуществу предприятия;
* знать места расположения и уметь пользоваться средствами пожаротушения;
* уметь оказать первую помощь.

1. Машина II – защита от поражения электричес­ким током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополни­тельными мерами безопасности, такими как двойная и усиленная изоляции, не имеет защитного провода или защит­ного контакта заземления. На корпус наносится специальный знак – квадрат в квадрате.
2. Машина III – защита от по­ражения электрическим током обеспечивается путем питания безопасным сверхнизким напря­жением, при этом не возникают напряжения больше, чем безопасное сверхнизкое напря­жение.
3. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) – напряжение, не превышающее 50В переменного и 120В постоянного тока.
4. Электроинструмент I класса можно использовать только в помещениях без повышенной опасности, II класса – в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений, III класса – в особо опасных помещениях и в не­благоприятных условиях (кот­лы, баки и т. п.).
5. Помещения с повы­шенной опасностью характери­зуются наличием одного из следующих условий:


* сырость (относительная влаж­ность воздуха длительно превы­шает 75%) или токопроводящая пыль;
* токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетон­ные, кирпичные и т. п.);
* высокая температура (превышающая +35 °С);
* возможность одновременного прикосновения к имеющим соеди­нение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к метал­лическим корпусам электрооборудования – с другой.

1. Электроинструмент III класса выпускается на номиналь­ное напряжение не выше 42В, что отражается в маркировке, расположенной на основной части машины – капля.
2. Электроинструмент класса II обозначается в маркиров­ке соответствующим знаком – квадрат в квадрате.
3. В условиях воздействия капель и брызг, а также вне по­мещений во время снегопада или дождя разрешается использовать только тот электроинструмент, в маркировке которого присутству­ют соответствующие знаки (капля в треугольнике или две капли).
4. Выполнять только ту работу, которая поручена и по которой пройден инструктаж. В необходимых слу­чаях (незнакомая работа, незнание безопасных приемов труда и т.п.) руководитель работ должен дать объяснения и показать безо­пасные приемы и методы труда.
5. При работе совместно с другими работниками согласовы­вать свои взаимные действия.
6. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать от работы других работников.
7. Не включать и не останавливать (кроме аварийных случаев) машины, станки и механизмы, работа на которых не поручена.
8. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Употребление алкогольных напитков на предприятии и появление на работе в нетрезвом виде запрещается. Курить следует только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
9. Не загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам. Использование противопожар­ного инвентаря не по назначению не допускается.
10. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязаны немедленно известить руководителя.
11. Требования настоящей Инструкции являются обязатель­ными. Невыполнение этих требований рассматривается как нару­шение трудовой и производственной дисциплины, за которое работник лично несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

1. Проверить и надеть спецодежду, обувь. Приготовить средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.
2. Получить у непосредственного руководителя работ задание.
3. Получить инструмент у ответственного за сохранность и исправность электроинструмента. При этом совме­стно с ним проверить:

* комплектность и надежность крепления деталей;
* исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсель­ной вилки;
* целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей;
* наличие защитных кожухов и их исправность (все перечисленное в данном абзаце проверяется внешним осмотром);
* отметку о дате следующего испытания и инвентарный номер.
* исправность редуктора (проверяется проворачивание шпинде­ля инструмента при отключенном двигателе);
* работу на холостом ходу;
* исправность цепи заземления между корпусом инструмента и заземляющим контактом штепсельной вилки (только для инстру­мента I класса).




1. При несоответствии хотя бы одного из перечисленных в п. 2.3 настоящей инструкции требований электроинструмент не выдается (не принимается) для работы.
2. Освободить рабочее место от посторонних предметов (де­тали, узлы, строительные материалы и т.п.).
3. В случае выполнения работы на высоте использовать подмости, настилы, леса, имеющие ограждающие кон­струкции. Работа с электроинструментом с приставных лестниц не допускается.
4. Проверить исправность рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин, выбоин, заусенцев, забоин. Рабочий сменный инструмент должен быть правильно подобран и заточен в соответствии с характером работы и видом обрабаты­ваемого материала. Режущие детали ручных электрических машин: сверла, режущие цепи, пильные и абразивные диски и т.п. – должны точно соответствовать электроинструменту данного типа и надежно закрепляться в зажимных приспособлениях.
5. Проверить соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента.
6. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу не ниже III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.



1. Убедиться в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух дол­жен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°.
2. Если предстоит работать в закрытых емкостях, убе­диться, что источник питания (трансформатор, преобразователь) находится вне емкости, а его вторичная цепь не заземлена.
3. Заземлить электроинструмент I класса. Заземление электроинструментов II и III классов не допускается.
4. Обо всех обнаруженных неисправностях известить руководителя работ.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

1. Установка и смена рабочего инструмента, установка на­садок производятся при условии отключения электрической ма­шины от сети штепсельной вилкой.
2. Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для этого кабель следует подвешивать. Подвешивать кабели или провода над рабочими местами следует на высоте 2,5 м, над проходами – 3,5 м, а над проездами – 6 м.



1. Следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхнос­тями или предметами.
2. Не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шну­ра). Не подвергать их нагрузкам, т. е. не ставить на них груз.
3. Включать электроинструмент только после установки его в рабочее положение.
4. Во время работы, с использованием ручных электрических машин работник обязан:

* рационально организовать рабочее место, что увеличивает эф­фективность работы, снижает утомляемость и влияет на безопас­ность труда;
* пользуясь инструментом с электроприводом, находиться в ус­тойчивой позиции. Пол должен быть ровным, свободным от по­сторонних предметов и нескользким. Ничто не должно мешать движению коленей и ступней, а рабочий должен находиться как можно ближе к месту операции. Инструмент в работе должен находиться чуть ниже локтя и перед туловищем.

1. Не передавать электроинструмент другим рабочим, не имеющим права пользоваться им.
2. При переходе на следующее место работы отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой. Переносить электроинструмент, держа его только за рукоятку.
3. При любом перерыве в работе отключить электроинстру­мент от сети штепсельной вилкой.
4. Предохранять электроинструмент от ударов, падений, попаданий в него грязи и воды.
5. При работе электросверлильной машиной применять упоры и скобы, предотвращающие обратный разворот при случай­ном заклинивании сверла и при развертке в отверстии.
6. При работе электрической сверлильной машиной с длин­ным сверлом отключать ее от сети выключателем до окончатель­ной выемки сверла из просверливаемого отверстия.
7. При работе абразивными кругами убедиться в том, что они испытаны на прочность. Следить, чтобы искры не попадали на вас, окружающих и кабель (шнур).
8. Следить, чтобы вы сами или ваша спецодежда в процессе работы не касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Не останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками. Работать в перчатках запрещается.
9. В случае выхода из строя средств индивидуальной за­щиты прекратить работу.
10. В процессе работы следить за исправностью электроин­струмента.
11. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, па­нелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скры­тая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электричес­ких проводов и установок, следу­ет только после отключения этих прово­дов и установок от источников питания.
12. Работы, долж­ны выполняться электротехничес­ким персоналом или под его наблюдением и оформляться наря­дом. В наряде должны быть ука­заны схемы расположения скрытых электропроводок, трубопроводов и меры безопасности при выполнении работ.
13. При работе с угловой отрезной (шлифовальной) машиной II класса для обеспечения качественной и надежной работы необходимо:

* всегда содержать в чистоте машину и вентиляционные отверстия;
* использовать только для резки и шлифования всухую (без охлаждения).

1. При экстремальных условиях работы по резке металла внутри машины может осаждаться токопроводящая пыль. Этим может быть повреждена защитная изоляция. Рекомендуется чаще продувать вентиляционные прорези и подключать прибор через автоматический выключатель защиты.
2. **Требования безопасности при работе угловой отрезной машиной**


* обеспечить себе надежное и устойчивое положение, чтобы в любой момент держать равновесие. При работе с инструментом держать его всегда обеими руками;
* надеть защитные очки или защитную маску;
* кабель отводить в заднюю сторону от прибора;
* работать с шлифовальным кругом чернового шлифования с отрезным шлифовальным кругом или отрезным кругом допускается только при монтированном защитном колпаке (кожухе). Закрытая сторона защитного кожуха всегда должна быть обращена к работающему. Проверить правильность крепления инструмента на холостом ходу – минимум 30 сек. в безопасном положении. При вибрации работа не допускается;
* соблюдать размеры шлифовальных или отрезных кругов. Для BOSCH он не должен превышать 125 мм, для МАKITA 180 мм. Не допускать наличия зазора между диаметром отверстия круга и наружным диаметром центрирующего буртика крепежного фланца. Не допускается использование сокращающих втулок, переходников и адаптеров для присоединения абразивных кругов с большим отверстием;
* не допускать использования срезанных кругов для чернового шлифования. Не подвергать отрезные круги воздействию силы сбоку;
* не допускается сверлить, резать или пилить в скрытых зонах, в которых могут находиться электро-, газо- или водопроводы;
* при блокировании отрезного круга сила, развиваемая прибором, вызывает рывкообразную реакцию. В этом случае немедленно выключить машину;
* вилка подключения машины должна отвечать штепсельной розетке. Нельзя производить на вилке никаких изменений. Не применять штекерные адаптеры для приборов с защитным заземлением;
* защищать машину от воздействия дождя и сырости;
* не носить подключенный к сети инструмент с пальцем, находящимся на переключателе. Перед подсоединением к сети убедиться, что переключатель находится в положении «выкл.».

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

1. В случае какой-либо неисправности электроинструмента немедленно прекратить работу и сдать его электромонтеру для ремонта.
2. Не допускается эксплуатировать электроинструмент при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих не­исправностей:

* повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;
* повреждения крышки щет­кодержателя;
* нечеткой работы выключа­теля;
* искрения щеток на коллек­торе, сопровождающегося по­явлением кругового огня на его поверхности;
* вытекания смазки из ре­дуктора или вентиляционных каналов;
* появления дыма или запа­ха, характерного для горящей изоляции;
* появления повышенного шу­ма, стука, вибрации;
* поломки или появления тре­щин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.

1. В случае повреждения рабочего инструмента немедленно прекратить работу. Отключить электроинструмент от сети штеп­сельной вилкой и заменить неисправный рабочий инструмент.
2. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии электроинструмент отключать с помощью выключателя.
3. В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) не­обходимо немедленно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети штепсельной вилкой.



1. В случае возникновения пожара:

* немедленно прекратить работу, отключить электроинст­румент от сети штепсельной вилкой, обесточить электрооборудо­вание с помощью цехового рубильника.
* оповестить всех работающих в производственном по­мещении или на строительной площадке и принять меры к ту­шению очага возгорания. Горящую электропровод­ку, находящуюся под напряжением, следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями.
* вызвать на место пожара непосредствен­ного руководителя работ или других должностных лиц.
* при не необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101.

1. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить ру­ководителю работ.
2. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением.
3. В случае получения травмы или ухудшения самочувствия работник должен прекратить работу, поставить в известность руководство и вызвать скорую помощь по телефону 103.
4. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует:

* прекратить работу;
* немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю;
* немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;
* оказать пострадавшему первую помощь,
* вызвать скорую помощь по телефону 103;
* помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

1. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.
2. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.
3. При поражении электрическим током необходимо прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего. Достичь этого можно отключением источника тока, обрывом питающих проводов, выключателя либо отведением источника воздействия от пострадавшего. Сделать это нужно сухой веревкой, палкой и др.
4. Нельзя касаться пострадавшего, находящегося под действием тока, руками;

* вызвать врача или городскую скорую помощь;
* осмотреть пострадавшего. Внешние повреждения необходимо обработать и закрыть повязкой;
* при отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца и сделать искусственное дыхание.

1. Проводить мероприятия необходимо до восстановления функций организма либо появления признаков смерти.
2. При ожогах:

* без нарушения целостности ожоговых пузырей необходимо подставить пораженный участок кожи под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить к нему холод на 20-30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами;
* с нарушением целостности ожоговых пузырей необходимо накрыть пораженный участок кожи сухой чистой тканью и приложить поверх нее холод. Запрещается промывать водой, бинтовать обожженную поверхность.

1. При отравлении вредными парами и аэрозолями необходимо покинуть помещение и выйти на свежий воздух.
2. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

1. Отключить электроинструмент выключателем и штепсель­ной вилкой.
2. Очистить электроинструмент от пыли и грязи и сдать его на хранение электромонтеру, сообщив ему обо всех замеченных неисправностях.
3. Привести в порядок свое рабочее место.
4. Доложить непосредственному руководителю работ о воз­никавших в процессе работы неисправностях и о принятых мерах.
5. Снять, осмотреть, привести в порядок и убрать спецодежду и сред­ства индивидуальной защиты в специальный шкаф.
6. Умыться теплой водой с мылом или принять душ.

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: | | | | | |
| № п/п | Ф.И.О. | | Должность | Дата | Подпись |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |